**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24.01.2022 № 10 с. Куйбышево**

**О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения № 96 от 14.06.2017 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Куйбышевского сельского поселения»**

В соответствии с положение Федерального закона от 05.05.2014 №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», во исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019 года (№ ПР-2397 от 22.11.2019 г.), в соответствии с требования градостроительного и земельного законодательства, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 14.06.2017 № 96 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Куйбышевского сельского поселения»:
   1. дополнить раздел 9 «Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры

«9.24. Нормативные параметры и расчетные показатели градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Нормативные параметры и расчетные показатели |
| Интенсивность движения, при которой следует предусматривать велосипедные дорожки | Интенсивность движения автомобилей – не менее 4000приведенных ед./сут.  Интенсивность движения велосипедов или мопедов (водном направлении) – 200 велосипедов (мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или1000 единиц в сутки |
| Размещение велосипедных дорожек | Велосипедные дорожки располагают на придорожной полосе (по согласованию с землепользователями), как правило, на самостоятельном земляном полотне, у  10  подошвы насыпей или за пределами откосов выемок, а также на специально устраиваемых бермах (в исключительных случаях – на расстоянии не менее 1 мот кромки проезжей части).  В стесненных условиях и на подходах к мостовым сооружениям допускается устраивать на обочине. При этом обочины следует отделять от проезжей части бордюром, расположенным за укрепленной (краевой)полосой, а дорожки располагать на расстоянии не менее 0,75 м от вертикальной грани бордюра. |

9.25. Предельные значения расчетных показателей градостроительного проектирования велосипедных дорожек вдоль автомобильных дорог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Минимальные расчетные показатели | |
| при новом строительстве | благоустройстве и в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч |  |  |
| Ширина проезжей части, м, для движения:  - однополосного одностороннего  - двухполосного одностороннего  - двухполосного со встречным движением | 1,0  1,75  2,50 | 0,75  1,50  2,00 |
| Велопешеходная дорожка:  - с разделением обоих видов движения  - без разделения обоих видов движения | 4,001  2,503 | 3,252  2,004 |
| Велосипедная полоса | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м:  - при отсутствии виража  - при устройстве виража | 50  20 | 15  10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м:  - Выпуклых  - Вогнутых | 500  150 | 400  100 |
| Наибольший продольный уклон, %о | 60 | 70 |
| Поперечный уклон проезжей части, %о | 20 | 20 |
| Уклон виража, ‰, при радиусе:  - 10 - 20 м  - 20 - 50 м  - 50 - 100 м | Более 40  30  20 | 30  20  15-20 |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

1 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 2,5 м.

2 Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной 1,75 м.

3 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.»

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

ведущий специалист

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, пожарной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |